GMINA STARA BŁOTNICA

Stara Błotnica, 21.05.2014 r.

B.271.9.2014

**Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup nowego ciągnika i wozu asenizacyjnego do odbioru nieczystości ciekłych z terenu gminy Stara Błotnica.**

**ZAPYTANIE NR 1**

Pytanie 1: Czy zamawiający dopuszcza do przetargu fabrycznie nowy ciągnik o poniższych parametrach:

- silnik o pojemności 4500cm3 , mocy 90 KM spełniający normy Tier IIIA

-skrzynia biegów POWER REVERSRE 16/16 40KM/H

-WOM o dwóch prędkościach 540/540E

-ogumienie 480/70R34 - tył

-ogumienie 380/70R24 - przód

-udźwig tylnego podnośnika 3600 kg.

Pytanie 2 : Czy zamawiający dopuszcza do przetargu fabrycznie nowy wóz asenizacyjny o poniższych parametrach:

- czy pojemność może być 8000l.

-koło w rozmiarze 19,5/R22,5

-zbiornik stalowy wzmocniony wewnątrz jednym pierścieniem

- właz tylny o średnicy Fi700

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1**

Ad.1. Zamawiający nie dopuszcza ciągnik o parametrach:

-silnika o pojemności 4500cm3 , mocy 90 KM spełniający normy Tier IIIA,

-skrzynia biegów POWER REVERSRE 16/16 40KM/H

-WOM o dwóch prędkościach 540/540E

-ogumienie 480/70R34 - tył

-ogumienie 380/70R24 - przód

-udźwig tylnego podnośnika 3600 kg.

Ad.2. Zamawiający dopuszcza do przetargu fabrycznie nowy wóz asenizacyjny o parametrach technicznych:

- pojemność zbiornika w przedziale 7000 - 8000l.

-koło w rozmiarze minimum 400R/22,5

-zbiornik stalowy wzmocniony wewnątrz minimum jednym pierścieniem

- właz tylny o średnicy minimum Fi 600

Pozostałe parametry bez zmian.

 Z up. WÓJTA

 mgr Sylwester Korgul

SEKRETARZ GMINY